**О мерах пожарной безопасности в отопительный сезон!**

***При эксплуатации электрооборудования***

-Помните: у каждого прибора есть срок эксплуатации;

-Необходимо систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков,штепсельных вилок обогревателя;

-Следите за состоянием обогревательных приборов:вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя;

-Запрещается использование повреждённых, самодельных электрообогревателей;

- Избегайте перегрузки электросети;

- Не оставляйте включёнными электронагреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей;

-Не позволяйте детям играть с электрообогревателями;

-Устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занавесок или мебели;

-Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Нельзя устанавливать элнктрообогреватель в захламлённых и замусоренных помещениях;

-Очищайте обогреватель от пыли;

-Не пропускайте сетевые провода обогревателя под напольными покрытиями и не ставьте на провода тяжёлые предметы;

-Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались.

***При печном отоплении***

*Перед началом отопительного периода:*

-Печи, котельные, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправленные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются;

-Отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки от горючих конструкций и предтопочный лист без прогаров и повреждений размером минимум 0,5 м на 0,7 м.

**Запрещается:**

-Применять для растопки печи керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся горючие смеси;

-Оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать присмотр детям;

-Перекаливать печи;

-Складывать около топящейся печи дрова, одежду или другие предметы;

-Топить печь при открытых дверцах топки;

-Хранить на чердаках около труб сгораемые материалы;

-Эксплуатировать печи, имеющие трещины, неисправные дверцы.